Beta Public Relations B.V.

Veursestraatweg 104

2265 CG Leidschendam

T. 070 427 5200

E. info@betapr.nl

Ontkistingsvloeistof voorkomt luchtbelvorming en garandeert glad betonoppervlak

Met Doka-Optix biedt Doka Nederland een ontkistingsvloeistof die bij het ontkisten zorgt voor een optimale scheiding van beton en bekisting en daarmee garant staat voor een strak betonoppervlak. Dankzij de chemische samenstelling van Doka-Optix wordt na het betonstorten de vorming van luchtbellen op het grensvlak van bekistingspaneel en betonoppervlak voorkomen. Nadat het beton is uitgehard en het bekistingspaneel is verwijderd, resulteert dit in een glad betonoppervlak met weinig poriën.

De ontkistingsvloeistof Doka-Optix wordt geleverd in vaten van 20 en 210 liter. Voor het opbrengen van de vloeistof wordt een sproeier gebruikt waarmee eenvoudig en snel een fijne nevel op het oppervlak van het bekistingspaneel wordt aangebracht. Wanneer de witte vloeistof ca. 30 minuten na het aanbrengen niet meer zichtbaar is, kan het beton worden gestort. Het storten hoeft echter niet direct te volgen op het opbrengen van de vloeistof. De emulsie behoudt namelijk tot 14 dagen na het aanbrengen haar eigenschappen.

Doka-Optix bestaat uit ongevaarlijke bestanddelen en is biologisch afbreekbaar. De milieuvriendelijke emulsie kan met behoud van alle producteigenschappen tot een minimum temperatuur van -4 oC worden verwerkt. Daarmee is de vloeistof het gehele jaar door inzetbaar.

Over Doka

Doka is één van 's werelds toonaangevende bedrijven voor de ontwikkeling, productie en distributie van bekistingstechnologie voor gebruik op alle terreinen van de bouwsector. Met meer dan 160 verkoop- en logistieke faciliteiten in meer dan 70 landen, heeft de Doka Groep een zeer efficiënt distributienetwerk dat ervoor zorgt dat materiaal en technische ondersteuning snel en professioneel kan worden geboden. De Doka Groep is een bedrijf van de Umdasch Groep en heeft wereldwijd meer dan 5.600 medewerkers. De Nederlandse dochteronderneming Doka Nederland is gevestigd in Oss.

Meer informatie

Doka Nederland

T. 0412 - 65 30 30

E. nederland@doka.com

W. www.doka-nederland.nl

Fotobijschriften:



Doka - Doka-Optix 1.jpg: Doka-Optix wordt geleverd in vaten van 20 en 210 liter. (foto: Doka)



Doka - Doka-Optix 2.jpg: De vloeistof laat zich snel en eenvoudig aanbrengen met een sproeier. (foto: Doka)



Doka - Doka-Optix 3.jpg: Met Doka-Optix wordt de vorming van luchtbellen onderdrukt voor een glad betonoppervlak. (foto: Doka)

(Redactie bericht: M. Franke)

Oss, 19 december 2012