**Najbrži sistem za povezivanje zidova**

**Monotec sistem za ankerisanje** je namenjen zidnoj oplati, može se naknadno montirati na samom gradilištu, obezbeđujući korisnicima velike uštede u vremenu i opremi potrebnoj za povezivanje – pri tom nema velikih investicija u nov sistem oplate. Uz ovo jednostavno unapređenje, građevinske firme mogu i za 25 % da skrate vreme potrebno za radove na ankerisanju oplate. Sistem se idealno prilagođava različitim debljinama zida. Upotrebom Monotec mehanizma dovoljan je samo jedan čovek za bezbedno, jednostrano fiksiranje sistema, kao i za njegovu pažljivu demontažu. Naročito praktična karakteristika: kombinovana navrtka na Framax Xlife ramovskoj oplati, ne samo da drži anker, već takođe vrši funkciju konektora umesto brzog stezača RU. Ovaj praktični „propratni efekat“ znači da je potrebno 60% manje spojnica! Upotrebom koničnih ankera takođe se smanjuju troškovi za juvidur cevi i konuse. Monotec je takođe pogodan i za Framax ekstra velike panele, kao i za sve Doka sisteme oplate sa drvenim gredama. Kod ovih poslednjih, anker navrtka se jednostavno postavlja na višenamenski pojas. Sve u svemu, ovo je inovacija koja ne samo da štedi vreme i smanjuje radove, već takođe znači da ima manje razloga za brigu na gradilištu.